|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| MŰSZAKI TARTALOM KULCSRAKÉSZ ÁLLAPOT PADLÓZAT a lakások földszintjén 1 réteg bit. Lemez szigetelés 15 cm AUSTROTHERM tl. Hőszigeteléstechnikai szigetelés6 cm aljzatbetonTETŐTÉR 20 cm +5 cm hőszigeteléspárafékező réteg12,5 cm gipszkarton burkolat (vizes helyiségben impregnált)VILLANY védőcsőben szerelt villanyvezeték szabvány kötésekkelriasztó rendszer védőcsőben vezetékezve (szerelvények nélkül)kaputelefon rendszer kiépítése (készülékek nélkül)garázskapu-és személykapu-nyitó rendszer kiépítése (készülékeknélkül)szerelvények: LEGRAND VALENA családFŰTÉS radiátoros fűtési rendszer szintenkénti osztó-gyűjtővel szakaszolva,műanyag csőből, védőcsőben, padlóba menő csövezéssel,fali kiállásokkalSAUNIER DUVAL,SEMIA F24E falikazándupla konvektoros radiátorok, thermo fejes HERTZ radiátor szelepekkelhelyiségenként egy-egy a hőigénynek megfelelőenVÍZműanyag bevonatos lágy rézcsővel szerelvelakásonkénti vízmérővelGÁZ lakásonként gázmérő kialakításgázkazán garanciális beüzemeléseCSATORNA lakásonként a meglévő közcsatornára való rákötésPVC lefolyócső szerelés (földben KG cső)KÖZMŰVEK közművek hálózatfejlesztésének befizetése (vállalkozó által)BURKOLATOK greslap burkolat, anyagár: Br. 5000.-/m2fagyálló greslap burkolat, anyagár: Br. 5000.-/m2laminált padló burkolat, anyagár: Br. 3500.-/m2vizes helyiségek padló+ajtó magasságig burkolva, választhatóhézagpótló (fuga) színnel, élvédővelmonolit vb. lépcső burkolása keményfa burkolattal, kapaszkodóval,lakkozott kivitelbenFÜRDŐSZOBAI SZERELVÉNYEK kézmosó Br. 15000.- kézmosó csaptelep Br .15000.- WC+tartállyal Br. 65000.- kád Br. 60000.- kád csaptelep Br. 35000.-WC monoblokkos Br. 55000.- mosdó+szifontakaró Br. 15000.- mosdó csaptelep Br. 30000.-tusolótálca Br. 50000.-tusoló csaptelep Br. 50000.-BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK funéros telebetétes belső ajtók Br. 55000.-/dbkilincsek nélkülFELÜLET KÉPZÉSEK kétszeri glettelés, kétszeri diszperziós festés választható pasztellszínben is (színezőpasztával kevert)  |

 |

 |
|  |