|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| MŰSZAKI TARTALOM EMELTSZINTŰ SZERKEZETKÉSZ ÁLLAPOT FÖLDMUNKA tereprendezés az építési munkák megkezdésekor, a homlokzatvakolását követően végleges terepszint kialakítása humuszterítésnélkül, építési törmelék elszállításaALAPOZÁS statikai terv szerinti sávalapozás C12/32 minőségű vasalt betonbóltalajnedvesség elleni bitumenes szigetelés 2rétegben, GV3 minőségű hegesztett szigetelő anyaggalFELMENŐ FALAKPOROTHERM NF-30 falazó blokkokbólFÖDÉMEKmonolit vasbeton szerkezetek LÉPCSŐK monolit vasbeton szerkezetek, burkolat nélkülVÁLASZFALAK terv szerinti megépítéssel, 10 cm. Vastagsággal POROTHERM válasz-fal tégla felhasználásávalKÉMÉNYEK gyártóművi égéstermék elvezetés, külső térben burkolvaKÜLSŐ FAL HŐSZIGETELÉS POROTHERM NF-30 + 15 cm dryvitvasbeton szerkezeteknél HERATEKTA borítássalKÜLSŐ FALBURKOLAT BAUMIT nemesvakolat és táblás faburkolatHOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK ötponton záródó biztonsági bejárati ajtó (fehér)három hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók( 4-16-4-16-4 üvegezéssel; öt légkamrás; K=1,0 )TETŐSZERKEZET monolit vasbeton koporsófödémTETŐFEDÉS BRAMAC TEGALITt tetőcserépkis hajlású tetőnél PVCBELSŐ FALAK vakolt felületekKÖZMŰVEK közműbekötések kiépítése, épületen belül történő beállással, külsőközművekre való rácsatlakozással; villanyóra kiépítve; gázóra ,vízóra felszereletlenKERÍTÉS kerítések helyenként vakolt zsalukő lábazattal, hálós kivitelben KAPUK gépjármű, gyalogos bejáratok: mechanikusan nyíló (elektromos kapu nyitási lehetőség kiépítve) acélszerkezetű kapu |

 |

 |
|  |